|  |  |
| --- | --- |
| Logotipo, nombre de la empresa  Descripción generada automáticamente con confianza media | **CONCURSO****CALETA OPERACIÓN** **AÑO 2023** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Fecha de Postulación |

|  |
| --- |
| 1. **ANTECEDENTES GENERALES**
 |
|  |
| **Antecedentes** |
| **Nombre Organizacion** |  |
| **RUT** |  |
| **ROA** |  |
| **ROA (De las organizaciones que componen la organización II orden)** |  |
| **Región** |  |
| **Comuna** |  | **Caleta** |  |
| **Dirección** |  |
| **Correo electrónico obligatorio**  |  |
| Todas las notificaciones a que se refieren en las presentes Bases de Concurso, serán realizadas mediante el envío de correo electrónico a la casilla que el postulante indique en el cuadro anterior, siendo responsabilidad del postulante indicar una casilla de la organización (y no correo electronico de un externo). |
| **Representante Legal Vigente**  |
| **Nombre Completo** |  |
| **RUT** |  |
| **Región** |  |
| **Comuna** |  |
| **Dirección** |  |
| **Teléfono** |  |
| **Correo electrónico obligatorio** |  |

**LÍNEAS DE INVERSIÓN: Se debe marcar sólo una de las líneas, y sólo se debe marcar uno de los equipamientos que se detallan.**

**LÍNEA 1. MEJORAMIENTO AL VARADO Y DESVARADO:**

|  |
| --- |
| **TRACTOR**  |
| **TRACTOR** | **MARCA CON UNA "X"** | **FOTOGRAFÍA REFERENCIAL** |
| **TRACTOR** (rango 55 – 60 hp) Accesorio Carro de Arrastre 2000 KG |  |  |
| **TRACTOR** |
| **TRACTOR** | **MARCA CON UNA "X"** | **FOTOGRAFÍA REFERENCIAL** |
| TRACTOR (rango 70 – 75 hp) Accesorio: Carro de arrastre volteo lateral 2000 KG Tracto elevador hidráulico 1500 KG Gancho pluma hidráulico 1500 KG |  | Imagen que contiene transporte, grúa, esquiando, hombre  Descripción generada automáticamenteImagen que contiene transporte, carretilla  Descripción generada automáticamenteTractor en medio de una camioneta  Descripción generada automáticamente con confianza media |
| TRACTOR (rango 80 – 85 hp) AccesorioCarro de arrastre volteo lateral 2000 KG Tracto elevador hidráulico 1500 KG Gancho pluma hidráulico 1500 KG  |  |
| TRACTOR (rango 80 – 85 hp) AccesorioCarro de arrastre volteo lateral 2000 KG Tracto elevador hidráulico 1500 KG Gancho pluma hidráulico 1500 KG  |  |
| TRACTOR (rango 155 – 160 hp) Accesorio Carro de arrastre volteo lateral 2000 KG Tracto elevador hidráulico 1500 KG Gancho pluma hidráulico 1500 KG  |  |

**LÍNEA 2. CARGA Y DESCARGA:**

|  |
| --- |
| **GRÚA HORQUILLA**  |
| **ITEM** | **MARCA CON UNA "X"** | **FOTOGRAFÍA REFERENCIAL** |
| **GRÚA HORQUILLA** (rango 45 – 50 hp) Capacidad de carga 3000 kg |  | Un dibujo de una camioneta  Descripción generada automáticamente con confianza media |
| **CAMIÓN CON GRÚA HIDRÁULICA** |
| **ITEM** | **MARCA CON UNA "X"** | **FOTOGRAFÍA REFERENCIAL** |
| **CAMIÓN** (rango 150 – 155 hp) Capacidad de carga 6000 kg **EQUIPO HIDRÁULICO**Capacidad de elevación máxima 5.3 tm |  | Un dibujo de una camioneta  Descripción generada automáticamente con confianza baja |
| **CAMIÓN** (rango 180 – 185 hp) Capacidad de carga 10000 kg**EQUIPO HIDRÁULICO**Capacidad de elevación máxima 6.5 tm |  |
| **CAMIÓN** (rango 245 – 250 hp) Capacidad de carga 12000 kg **EQUIPO HIDRÁULICO**Capacidad de elevación máxima 12.6 tm |  |
| **FURGON CLASE B**  |
| **ITEM** | **MARCA CON UNA "X"** | **FOTOGRAFÍA REFERENCIAL** |
| **FURGÓN** Capacidad de carga (Kg) 1.500 **PLATAFORMA CON APERTURA MANUAL**Capacidad de carga 600 kg |  | Imagen que contiene tabla  Descripción generada automáticamenteUna camioneta de color blanco  Descripción generada automáticamente con confianza media |

**LINEA 3: LOGÍSTICA LÍNEA DE FRÍO**

|  |
| --- |
|  **FURGON CLASE B**  |
| **ITEM** | **MARCA CON UNA "X"** | **FOTOGRAFÍA REFERENCIAL** |
| **FURGÓN** Capacidad de carga 1500 kg **EQUIPO DE FRIO**Capacidad de refrigeración a - 25°C  |     | Una camioneta blanca  Descripción generada automáticamente |
| **CAMIÓN CON EQUIPO DE FRIO** |
| **ÍTEM** | **MARCA CON UNA "X"** | **FOTOGRAFÍA REFERENCIAL** |
| **CAMIÓN** (rango 150 – 155 hp) Capacidad de carga 6000 kg **EQUIPO DE FRIO**Capacidad de refrigeración (-15 a - 20° C) |  | Camión de carga  Descripción generada automáticamente con confianza baja |
| **CAMIÓN** (rango 180 – 185 hp) Capacidad de carga 10000 kg**EQUIPO DE FRIO**Capacidad de refrigeración (-15 a - 20° C) |  |
| **CAMIÓN** (rango 245 – 300 hp) Capacidad de carga 12000 kg **EQUIPO DE FRIO**Capacidad de refrigeración (-15 a - 20° C) |  |

Sin perjuicio de la selección del equipamiento, en caso de que la postulación resulte seleccionada, **la unidad técnica de INDESPA podrá determinar si el equipamiento responde a los requerimientos**, de manera tal de no incurrir en sobre o subestimaciones de este.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.- ASISTENCIA TECNICA** |  |
| Corresponde a la contratación de servicios de asistencia técnica, destinada a la puesta en marcha  | **X** |

|  |  |
| --- | --- |
| **3.- CHECK LIST ANTECEDENTES PARA ADJUNTAR (antecedentes que debe adjuntar):** | **Marcar X** |
| Copia simple del RUT de la Organización postulante y copia de la cédula de identidad de su representante legal, por ambas caras y vigente al tiempo de la postulación. |  |
| Certificado de Vigencia de la Directiva de la Organización postulante, la cual deberá encontrarse en ejercicio y vigente al momento de la postulación. Este certificado no podrá tener más de 3 meses desde la fecha de su emisión. |  |
| Copia simple de la Resolución Sanitaria de la unidad de procesos de valor agregado, la cual debe estar a nombre de la Organización postulante. **ESTE DOCUMENTO SÓLO SE DEBE ADJUNTAR SI SE POSTULA A LA LÍNEA “LOGÍSTICA LÍNEA DE FRÍO”.** |  |
| En caso de que postule a la **LÍNEA “LOGÍSTICA LÍNEA DE FRÍO”,** presenta los documentos indicados en el Numeral 11.2.3. DOCUMENTOS ESPECIFIOS POR LÍNEA DE POSTULACIÓN |  |

|  |
| --- |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL |
| RUT |

|  |
| --- |
|  |
| **TIMBRE ORGANIZACIÓN** |